
 +----------------------------------------------------------------------+
 |                                                                      |
 |  Tento text  je tlaceny  cez vlastny  interny  znakovo  orientovany  |
 |  ovladac  tlaciarne.  Pre  dosiahnutie  co  najvyssej kompatibility  |
 |  nie su  pouzite  diakriticke  znamienka a je  pouzity default font  |
 |  tlaciarne. V  tomto  pripade  moze  byt  tlaciaren   pripojena  na  |
 |  lubovolny   fyzicky  v   pocitaci   existujuci   paralelny   port.  |
 |  Tlaciaren  nemusi byt  vo  Windows   nainstalovana, Chamel  si  ju  |
 |  automaticky  vyhlada  sam   a  pouzije   vlastny  ovladac.   Volba  |
 |  tohoto textoveho testu pre  otestovanie  sucinnosti  priechodzieho  |
 |  dongla  citaca/zapisovaca  cipovej karty  s tlaciarnou sa  doporu-  |  
 |  cuje.  Je  to  test  pre  otestovanie  prepinacej funkcie hardveru  |
 |  dongla. Zdielanie portu donglom a dalsimi zariadeniami je zabezpe-  |
 |  cene. Dongel vsak musi byt  fyzicky  pripojeny  vzdy  predposledny  |
 |  pred tlaciarnou. Npriklad: port->scanner->dongel->tlaciaren. Bezna  |
 |  kombinacia je: port->dongel->tlaciaren alebo len samostatny dongel  |
 |  pripojeny na port. Port s pripojenym donglom je  vyhladany automa-  |
 |  ticky vlastnym plug and play systemom.                              |    
 |                                                                      |
 |    Test  je  urceny  pre  otestovanie  funkcnosti  priechodzieho     |
 |    dongla zostavy citaca/zapisovaca cipovej karty pre pripojenie     |
 |    na paralelny port. Test je mozne spustit  s  cipovou  kartou,     |
 |    alebo bez nej.                                                    |
 |                                                                      |
 |    Pokial je  vytlaceny   text  v  poriadku,   dongel  je   tiez     |
 |    v poriadku. V opacnom  pripade je dongel poskodeny. Overte to     |
 |    tlacou testovacieho textu  bez fyzickeho  pripojenia  dongla!     |
 |                                                                      |
 +----------------------------------------------------------------------+
